**Udbudsbeskrivelse ANTO L1016**

ANTO L1016 Parklampe med spot kan projekttilpasses med antal spot, lysfordelingslinser, højde og maste-type efter kundens ønsker og behov. Nedenstående udbudsbeskrivelse er standard.

**ANTO L1016 Parklampe med spot**

Armaturhoved som justerbar spot bestående af et rundt og konisk lygtehus med bundafskærmning. Armaturhoved monteret på mast med mastebeslag som placeres valgfrit omkring den vandrette akse omkring masten. Mastebeslaget justeres så armaturhoved placeres valgfrit omkring den lodrette akse. Direkte og symmetrisk lysfordeling. Alternativt diffust symmetrisk comfort. LED type Bridgelux VERO SE series gen7.

Mast (tilvalg): 1. Konisk mast med flange, højde 3000 – 12000 mm.

2. Konisk mast til nedstøbning, højde over terræn 3000 – 12000 mm.

3. Cylindrisk mast med flange, højde 3000 – 12000 mm.

4. Cylindrisk mast til nedstøbning, højde over terræn 3000 – 12000 mm

Lysfordeling: Narrow 10°, medium 35°, medium 50° og wide 60°

Mål: Ø200 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK10

Monteres: 1. – 3. Påboltning med bolte, som tilpasses materialet

2. – 4. Til nedgravning/nedstøbning

Materiale: Mast, overgang og lampehus i ubehandlet cortenstål, varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret varmgalvaniseret stål (RAL). Afskærmning i PC klar eller opalhvid.