**Udbudsbeskrivelse NYE L1002**

**NYE L1002 ensidig 600 mm til påboltning**

Firkantet udformet pullertlampe med afrundede kanter på alle sider. En skrå side som skaber lysåbning og reflektere lyset fra lyskilden som er monteret i toppen. Lampe med direkte symmetrisk fremadrettet lys. LED Phillips Fortimo FastFlex lyskilde med nedadrettet lys og afskærmet med klar polycarbonat. DarkSky-certificeret af DarkSky International og med mulighed for 3000 K eller lavere.

Mål: Højde 600 mm over terræn. B: 180, D: 180 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK10

Monteres ved påboltning med bolte, som tilpasses materialet.

Materiale: Cortenstål, varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret (RAL), varmgalvaniseret stål.

**NYE L1002 dobbeltsidet 600 mm til påboltning**

Firkantet udformet pullertlampe med afrundede kanter på alle sider. To skrå modsatrettet sider som skaber lysåbning og reflektere lyset fra lyskilden som er monteret i toppen. Lampe med direkte symmetrisk fremad- og bagudrettet lys. LED Phillips Fortimo FastFlex lyskilde med nedadrettet lys og afskærmet med klar polycarbonat. DarkSky-certificeret af DarkSky International og med mulighed for 3000 K eller lavere.

Mål: Højde 600 mm over terræn. B: 180, D: 180 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK10

Monteres ved påboltning med bolte, som tilpasses materialet.

Materiale: Cortenstål, varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret (RAL), varmgalvaniseret stål.

**NYE L1002 ensidig 900 mm til påboltning**

Firkantet udformet pullertlampe med afrundede kanter på alle sider. En skrå side som skaber lysåbning og reflektere lyset fra lyskilden som er monteret i toppen. Lampe med direkte symmetrisk fremadrettet lys. LED Phillips Fortimo FastFlex lyskilde med nedadrettet lys og afskærmet med klar polycarbonat. DarkSky-certificeret af DarkSky International og med mulighed for 3000 K eller lavere.

Mål: Højde 900 mm over terræn. B: 180, D: 180 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK10

Monteres ved påboltning med bolte, som tilpasses materialet.

Materiale: Cortenstål, varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret (RAL), varmgalvaniseret stål.

**NYE L1002 dobbeltsidet 900 mm til påboltning**

Firkantet udformet pullertlampe med afrundede kanter på alle sider. To skrå modsatrettet sider som skaber lysåbning og reflektere lyset fra lyskilden som er monteret i toppen. Lampe med direkte symmetrisk fremad- og bagudrettet lys. LED Phillips Fortimo FastFlex lyskilde med nedadrettet lys og afskærmet med klar polycarbonat. DarkSky-certificeret af DarkSky International og med mulighed for 3000 K eller lavere.

Mål: Højde 900 mm over terræn. B: 180, D: 180 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK10

Monteres ved påboltning med bolte, som tilpasses materialet.

Materiale: Cortenstål, varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret (RAL), varmgalvaniseret stål.

**NYE L1002 ensidig 600 mm til nedgravning/nedstøbning**

Firkantet udformet pullertlampe med afrundede kanter på alle sider. En skrå side som skaber lysåbning og reflektere lyset fra lyskilden som er monteret i toppen. Lampe med direkte symmetrisk fremadrettet lys. LED Phillips Fortimo FastFlex lyskilde med nedadrettet lys og afskærmet med klar polycarbonat. DarkSky-certificeret af DarkSky International og med mulighed for 3000 K eller lavere.

Mål: Højde 600 mm over terræn. B: 180, D: 180 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK10

Monteres med tilhørende fundament til nedgravning/nedstøbning.

Materiale: Cortenstål, varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret (RAL), varmgalvaniseret stål.

**NYE L1002 dobbeltsidet 600 mm til nedgravning/nedstøbning**

Firkantet udformet pullertlampe med afrundede kanter på alle sider. To skrå modsatrettet sider som skaber lysåbning og reflektere lyset fra lyskilden som er monteret i toppen. Lampe med direkte symmetrisk fremad- og bagudrettet lys. LED Phillips Fortimo FastFlex lyskilde med nedadrettet lys og afskærmet med klar polycarbonat. DarkSky-certificeret af DarkSky International og med mulighed for 3000 K eller lavere.

Mål: Højde 600 mm over terræn. B: 180, D: 180 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK10

Monteres med tilhørende fundament til nedgravning/nedstøbning.

Materiale: Cortenstål, varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret (RAL), varmgalvaniseret stål.

**NYE L1002 ensidig 900 mm til nedgravning/nedstøbning**

Firkantet udformet pullertlampe med afrundede kanter på alle sider. En skrå side som skaber lysåbning og reflektere lyset fra lyskilden som er monteret i toppen. Lampe med direkte symmetrisk fremadrettet lys. LED Phillips Fortimo FastFlex lyskilde med nedadrettet lys og afskærmet med klar polycarbonat. DarkSky-certificeret af DarkSky International og med mulighed for 3000 K eller lavere.

Mål: Højde 900 mm over terræn. B: 180, D: 180 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK10

Monteres med tilhørende fundament til nedgravning/nedstøbning.

Materiale: Cortenstål, varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret (RAL), varmgalvaniseret stål.

**NYE L1002 dobbeltsidet 900 mm til nedgravning/nedstøbning**

Firkantet udformet pullertlampe med afrundede kanter på alle sider. To skrå modsatrettet sider som skaber lysåbning og reflektere lyset fra lyskilden som er monteret i toppen. Lampe med direkte symmetrisk fremad- og bagudrettet lys. LED Phillips Fortimo FastFlex lyskilde med nedadrettet lys og afskærmet med klar polycarbonat. DarkSky-certificeret af DarkSky International og med mulighed for 3000 K eller lavere.

Mål: Højde 900 mm over terræn. B: 180, D: 180 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK10

Monteres med tilhørende fundament til nedgravning/nedstøbning.

Materiale: Cortenstål, varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret (RAL), varmgalvaniseret stål.