**Udbudsbeskrivelse OWEN L801U**

**OWEN L801U – 600 mm væg-/loftslampe til påbygning**

Aflang udformet væg-/loftslampe med fire mindre firkantede udhæng placeret to på hver side forrest på lampen. Kantning af støbt silumin, lampehus i aluminium og frostafskærmningen i polycarbonat satiné blend. Lampen åbnes sideværts omkring to udhæng. Lampe med direkte og symmetrisk diffuseret lys. LED Philips Fortimo LESline Gen4 lyskilde monteret indvendigt på lampehuset. 12W v/325mA systemforbrug samt 3000 eller 4000 kelvin.

Mål: Længde 600 mm D: 100, H: 80 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK06

Monteres med væg-/loftplade, skruer/rawplugs som tilpasses materialet.

Materiale: Kantning i støbt silumin, pulverlakeret. Lampehus i aluminium, pulverlakeret og afskærmning i polycarbonat satiné blend.

**OWEN L801U – 600 mm væg-/loftslampe halvforsænket**

Aflang udformet væg-/loftslampe med fire mindre firkantede udhæng placeret to på hver side forrest på lampen. Kantning af støbt silumin, lampehus i aluminium og frostafskærmningen i polycarbonat satiné blend. Lampen åbnes sideværts omkring to udhæng. Lampe med direkte og symmetrisk diffuseret lys. LED Philips Fortimo LESline Gen4 lyskilde monteret indvendigt på lampehuset. 12W v/325mA systemforbrug samt 3000 eller 4000 kelvin.

Mål: Længde 600 mm D: 100, H: 80 mm

Tæthedsklasse: IP56, vandalklasse: IK06

Monteres med væg-/loftplade, skruer/rawplugs som tilpasses materialet.

Materiale: Kantning i støbt silumin, pulverlakeret. Lampehus i aluminium, pulverlakeret og afskærmning i polycarbonat satiné blend.